**危险货物品名表**

时间：2017-03-17浏览：103

危险货物品名表

1、范围

本标准规定了危险货物品名表的一般规定和结构，以及危险货物的编号、名称和说明、英文名称、类别和项别、次要危险性及包装类别等内容

本标准适用于危险货物运输、储存、生产、经营、使用和处置。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 6944  危险货物分类和品名编号

3、术语和定义

GB 6944 确立的术语和定义适用于本标准

4、一般规定

4.1  危险期货物的危险性按照GB6944分为9类。有些类别再分成项别，这些类别和项别分别如下，判据见GB 6944

第1类：爆炸品

第1.1项：有整体爆炸危险的物质和物品；

第1.2项：有进射危险，但无整体爆炸的物质和物品；

第1.3项：有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险或这两种危险都有，但无整体爆炸危险的物质和物品；

第1.4项：不呈现重大危险的物质和物品

第1.5项：有整体爆炸危险的非常不敏感物质；

第1.6项：无整体爆炸危险的极端不敏感物品。

第2类：气体

第2.1项：易燃气体；

第2.2项：非易燃无毒气体；

第2.3项：毒性气体。

第3类：易燃液体

第4类：易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质

第4.1项：易燃固体；

第4.2项：易于自燃的物质；

第4.3项：遇水放出易燃气体的物质。

第5类：氧化性物质和有机过氧化物

第5.1氧化性物质

第5.2项：有机过氧化物。

第6类：毒物质和感染性物质

GB12268-2005

第6.1项：毒性物质；

第6.2项：感染性物质。

第7类：放射性物质

第8类：腐蚀性物质

第9类：杂项危险物质和物品

4.2 除第1类、第2类、第7类、5.2项和6.2项物质以及4.1项自反应物质，需要包装的危险货物按其具有的危险程度划分为三个包装类别：

——I类包装：具有高度危险性的物质：

——II类包装：具有中等危险性的物质；

——III类包装；具有轻度危险性的物质。

4.3 第1类危险物质按其危险性类型划分为6个项目和13个配装组。可以相容的爆炸性物质或物品列为一个配装组。配装组划分方法、爆炸品危险性项别与配装组的组合见附录A.

4.4 凡具有一种以上危险性的危险货物的主要危险性按附录 B 确定

4.5 危险货物应按照品名表中适合该物质或物品的名称标识。

4.6 未列出具体名称的危险货物，使用“类属”“或未别列明的”的条目标识，应在其危险性质确定后方可运输、储存、生产、经营、使用、和处置

4.7危险货物物品名表的每个条目都对应一个编号。危险货物名表的条目包括以下四类：

（a）“单一”条目适用于意义明确的物质或物品；

示例      1114 苯

1160二甲胺水溶液

（b）“类属”条目适用于意义明确的一组物质或物品

示例  1133  粘合剂，含易燃液体

1266  香料制品，含油易燃溶剂

2761  固态有机氯农药，毒性

3109  液态F型有机过氧化物

（c）“未另列的”特定条目适用于一组具有某一特定化学性质或特定技术性质的物质或物品；

示例  1481   无机高氯酸盐，未另列明的

3272   酯类，未另列明的

（d） “未另列明的”一般条目适用于一组符合一个或多个类别的标准的物质或物品。

示例  3178    无机易燃固体，未另列明的

1993    易燃液体，未另列明的

4.8  危险货物的危险性与货物固有的不稳定性有关。对大多数危险货物来说，这种不稳定性能够通过正确的包装、稀释、稳定、添加抑制剂、冷冻或其他预防措施加以控制。

5  危险货物品名表结构

危险货物品名表分为7栏：

第1栏“编号”——采用联合国编号；

第2栏“名称和说明”——危险货物的中文正式名称，用黑体字（加上构成名称一部分数字希腊字母、“另”、“特”、间、正、邻、对等）表示；也可附加中文说明，用宋体字表示（其中“%”符号代表：（a）如果是固体或液体混合物以及溶液和用液体湿润的固体，为根据混合物、溶液或湿润固体的总质量计算的质量分数，单位为10-2；（b）如果是是压缩气体混合物，按压力装载时，用占气体混合物总体积的体积分数表示，单位为10-2；或按质量装载时，用占混合物总质量的质量分数表示，单位为10-2；（c）如果是液化气体混合物和加压溶解的气体，用占混合物总质量的质量分数表示，单位为10-2）；

第3栏“英文名称”——危险货物的英文正式名称，用大写字母表示；附加说明用小写字母表示（本复件略）；

第4栏“类别或项别”——危险货物的主要险性，按GB 6944确定；其中第1类危险货物还包括其所属的配装组，配装组的划分按附录 A确定；

第5栏“次要危险性”——除主要危险性以外的其他危险性，按 GB6944确定;

第6栏“包装类别”——按照联合国包装类别给危险货物划定的类别号码，用、I、II、III表示；

第7栏“备注”——原 GB12268—1990中的编号。

6危险货物品名表